Aantekeningen

Dashboard draait op een laptop

Data wordt over gezet van kart naar laptop via Usb stick

9 volt batterij (raspberry pi heeft 5 volt nodig)

Iedere keer als de racer wisseld

Snelheid en batterij informatie (extra data is niet echt nodig)

Er is geen test data (kan geregeld worden) na de kerst vakantie

Vraag hoe krijgen we de data van de sensor naar de usb (Raspberry pi?) Aaron gaat dit regelen

Data in SQL varchar

Hoe weet het systeem dat het een ronde heeft gemaakt

Data wordt iedere seconde naar de database gestuurd (iedere seconde krijgen we data)

Dashboard voor op de kart zelf maakt Aaron en draait op de Raspberry pi